甘南州精神卫生福利院供暖购置变压器、热水炉等设备采购项目技术参数

1. **采购要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目分项名称** | **主要技术参数（功能点描述）** | **计量单位** | **数量** |
| **一** | **柴油发电机** |
| 1 | 柴油发电机及附件 | 三相，功率：250KW，转速r/min：1500 | 台 | 1 |
| **二** | **低氮冷凝容积炉** |
| 1 | 管件阀门及辅材 | 国标 | 套 | 1 |
| 2 | 水泵 | 功率：320w流量：2.2m³ 扬程：10m | 台 | 2 |
| 3 | 电控箱 | 100w，含炉子及水泵温控电控 | 套 | 1 |
| 4 | 电子除垢仪 | 40W,长度580 φDN40 | 套 | 1 |
| 5 | 膨胀水罐 | 100L-10bar | 套 | 1 |
| 6 | 低氮冷凝容积炉 | 制热量99KW 额定容积400L 热效率≥107% 氮氧化物＜30㎎ | 个 | 3 |
| 三 | **变压器及配电柜** |
| 1 | 变压器及附件 | 630KV，ASCB15 | 台 | 1 |
| 2 | 高压PT柜及附件 | 10KV，800\*2300\*1500 | 台 | 1 |
| 3 | 计量柜及附件 | 10KV，800\*2300\*1500 | 台 | 1 |
| 4 | 出线柜及附件 | 10KV，800\*2300\*1500 | 台 | 1 |
| 5 | 电容补偿柜及附件 | 0.4KV，800\*2200\*800 | 台 | 1 |
| 6 | 馈线柜及附件 | 0.4KV，800\*2200\*800 | 台 | 2 |
| 7 | 辅材 | 国标 | 套 | 1 |
| **四** | **监控系统** |
| 1 | 55寸拼接单元 | MW-D55 3.5mm  | 块 | 6 |
| 2 | HDMI  | 10米 | 个 | 6 |
| 3 | 解码器 | DC-A06-E | 个 | 1 |
| 4 | 柜体支架 | 柜体支架 | 套 | 6 |
| 5 | 电脑 | 硬盘≥500g，运行内存≥16g，屏幕分辨率≥2000k | 台 | 1 |
| 6 | 摄像机 | 双光，600万像素 | 个 | 109 |
| 7 | 录像机 | 64路8盘 | 台 | 2 |
| 8 | 硬盘 | ST 6T监控盘 | 块 | 16 |
| 9 | 交换机 | 24口/千兆/POE | 个 | 7 |
| 10 | 交换机 | 8口/千兆/POE | 个 | 5 |
| 11 | 交换机 | 5口/千兆/POE | 个 | 3 |
| 12 | 支架 | 镀锌圆杆支架 | 个 | 109 |
| 13 | 交换机机柜 | 600\*450\*350，主体0.8mm，立柱1.5mm厚，内部带托盘 | 个 | 10 |
| 14 | 电源 | 12V | 个 | 109 |
| 15 | 监控专用线 | 超六类户外无氧铜 | 箱 | 20 |
| 16 | 机柜 | 600\*600\*1200 | 个 | 1 |
| 17 | 辅材 | 国标 | 套 | 109 |

二、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）有效的《统一社会信用代码证》复印件；

（3）须提供公司基本存款账户信息或开户许可证复印件；

（4）投标人须提供法人代表证明函原件及法人代表身份证复印件；

（5）投标人须提供法人授权委托书及授权人身份证复印件（注：若法人参加投标则不需要提交此项）

（6）投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式附后）；

（7）投标人须提供近一年经审计的《财务报告》或开户行出具的近一月的《资信证明》（成立未满一年的企业可提供企业财务报表）

（8）依法纳税：须提供近一年任意一个月或一个季度的任意一项税种的凭据复印件，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件；

（9）社会保障资金缴纳：须提供近一年任意一个月的缴纳社会保障资金的缴纳凭据复印件，依法不需要缴纳社保的投标人，应提供相应的证明文件；

（10）投标人须提供参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；

（11）须提供政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书（格式附后）；

（12）投标人须为未列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，方可参加项目的投标。以获取招标文件成功之日起在“信用中国”网站（www.creditchin a.gov.cn）、查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料；

（13）投标人须提供以获取招标文件成功之日起在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）自行查询的无行贿的截图。

（14）供应商须具有机电工程施工总承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证。项目经理为注册在本企业的机电工程专业二级及以上注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证。技术负责人须具有工程类中级及以上技术职称。

三、技术要求

1.交付时间：采购人指定时间，交付地点：采购人指定地点。

2.供货、安装方法具有先进性、合理性、系统性和可操作性，投标设备及材料选型科学合理，技术先进。

3.售后服务以及服务承诺：针对招标项目有详尽的配送、验收、使用、售后（保内、保外）等方面的计划、措施及相关承诺。

四、付款方式

付款方式签订合同后，甲方向乙方预付30%的货款，供货完成后支付65%货款，剩余货款作为质量保证金，经甲方验收合格后付清。

五、验收要求

产品在验收时必须完好，无破损，配置与文件要求相符。产品外观清洁，质量及性能不低于采购项目需求书中提出的要求。如发现货物有损坏等质量问题，供应商需无条件更换，提供的货物与文件要求参数不符的，视为虚假供货，供应商必须承担由此产生的一切法律责任。

六、售后服务及质量保证要求

1、供应商提供货物符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准和行业标准，符合文件和响应性文件合理最佳配置、参数及各项要求，并为正规制造厂商生产的全新合格产品，无污染、无侵权行为、表面无划痕、无任何缺陷隐患，因质量问题而发生的任何故障由供应商负责。

2、质保期内如出现故障、损坏等情况，应于24小时内到达现场解决，属于产品本身质量问题无条件及时调换货。

3、供应商所提供货物质保期为验收合格后12个月。质保期外，如出现故障、损坏等情况，应于48小时内到达现场解决；所需更换的货物按成本价收取费用。

七、联系方式

采购单位：甘南藏族自治州民政局

联 系 人：郑亚军

联系电话：13893907075