# 服务内容及要求

**一、服务内容、技术规范：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **技术参数要求** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 农村公路技术状况检测评定项目 | 按照《农村公路技术状况评定标准》JTG 5211-2024 要求，以 1000m 路段长度为基本评定单元计算路面使用性能指数 PQI 及其分项指标 PCI、RQI，应包含路线编码、行政区划代码、起点桩号、终点桩号、检测方向、技术等级、路面类型、路段长度(m)、路面 PQI、PCI、RQI、检测方式、检测年度、采用评定标准。 | 2590.00 | Km |  |

**1、技术参数响应及偏离表中“投标服务实际参数”应如实填写，并与“竞争性磋商文件技术要求”逐一对应，不得简单表述为“响应或完全响应”，否则将被视为“响应文件内容不全”，将按无效投标处理。**

**2、检验验收标准：按国家或行业及地方验收标准。或采购人要求的更高标准验收。**

**3、服务的各项技术指标不能低于国家强制性标准，否则投标无效。**

**4、供应商须提供所投服务参数的检测报告等佐证材料，以保证其所填写参数的准确性，真实性。**